PRESSEMITTEILUNG

**Kverneland Enduro / Enduro Pro**

**Der neue vielseitige Kultivator**

24.09.2020 Soest, Deutschland



*Kverneland Enduro Pro 3000*

**Der neue Kverneland Enduro ist die richtige Wahl sowohl für den flachen Stoppelsturz als auch für den Einsatz in größeren Arbeitstiefen.**

**„Die Stoppelbearbeitung spielt insbesondere bei minimaler Bodenbearbeitung eine wichtige Rolle für eine gute Bodenstruktur. Sie schützt vor Feuchtigkeitsverlust sowie vor Erosion“, erklärt Michael Kotthoff, Produktmanager Bodenbearbeitung. „Es ist ein Arbeitsschritt, der höchste Aufmerksamkeit erfordert, denn effiziente Stoppelbearbeitung legt den Grundstein für eine gesunde Kultur und somit für eine erfolgreiche Ernte.“**

**Im Einsatz**

Mit dem Kverneland Enduro sind Bodenbearbeitung, Nivellierung und Rückverfestigung für eine perfekte Saatbettbereitung in einem Arbeitsgang möglich. Damit werden nicht nur Arbeitszeit und Kosten reduziert, sondern gleichzeitig das Risiko von Wasserverlusten gesenkt. Zudem wird ein erneutes Aufkeimen von Beikräutern oder Ausfallgetreide wirkungsvoll verhindert.

Mit der Enduro Baureihe bietet Kverneland einen 3-balkigen Anbaugrubber von 3,00 m bis 5,00 m an. Der Zinkenabstand von 270 mm bei starren Modellen bzw. 285 mm bei der klappbaren Variante in Kombination mit einer hohen Bodenfreiheit von 870 mm ermöglicht eine besonders gute Durchmischung und reduziert das Verstopfungsrisiko. Die maximale Arbeitstiefe liegt beim Enduro Pro bei 35 cm und beim Enduro bei 30 cm.


**Triflex 700 – für noch mehr Leistung**

Für höchste Leistung ist die neue Kverneland Enduro Baureihe mit dem steingesicherten Triflex 700 Zinken ausgestattet, welcher einen Auslösedruck von 700 kg aufweist. Alternativ sind die Enduro Baureihen auch mit einem Scherbolzensystem verfügbar. Das schmale Design und die spezielle Geometrie sorgen für eine Reduzierung der Zugkraft. Ein Aufbrechen verdichteter Böden ist somit problemlos möglich.

Der Kverneland Enduro/Enduro Pro mit Triflex 700 Zinken stellt die optimale Wahl für tiefes Lockern und das Arbeiten auf schweren und steinigen Böden dar. Zur Anpassung an unterschiedliche Arbeitstiefen und Aufgaben steht dem Anwender eine große Auswahl an Scharen (gehärtet oder hartmetallbestückt) und Schnellwechselschare im Knock-on System zur Verfügung.

**Spezielles Design und bestes Material**

„Der Kverneland Triflex 700 ist einer der leistungsfähigsten Zinken auf dem Markt. Seine hohe Widerstandsfähigkeit sowie die Verwendung langlebiger Materialien machen ihn so besonders. Die Hohlzinkentechnologie ermöglicht dem Triflex-Zinken, bis zu 7 cm seitlich auszuweichen. Ergänzt wird dies durch die besondere Form des Zinkens mit zwei Arbeitszonen. Die untere Zone weist dabei einen reduzierten Winkel von 33° aus und bricht den Boden ähnlich einem Tiefenlockerer auf. Bedingt durch die flache Anstellung des Schares in Kombination mit dem Druck des darüberlegenden Bodens ergibt sich ein besonders guter Selbsteinzug. Die obere Zone mit einem Winkel von 73° ermöglicht gleichzeitig eine perfekte Vermischung von Boden und Pflanzenresten“, erläutert Michael Kotthoff.



*Kverneland Triflex Zinken – zwei Arbeitszonen für einen optimalen Selbsteinzug sowie eine hervorragende Durchmischung.*

**Einstellung der Bodenanpassung – Benutzerfreundlichkeit der Extraklasse**

Die Kverneland Enduro-Baureihe kann wahlweise mit Nivellierzinken oder -scheiben ausgestattet werden. Dabei sind alle Einheiten gegen Überlast gesichert und in Arbeitstiefe und -winkel verstellbar. In Kombination mit optional hydraulisch verstellbaren Randnivellatoren wird eine perfekte Einebnung erreicht. Dank eines zweiten Parallelogramms an der Nivelliervorrichtung und der hydraulischen Tiefenverstellung aus der Kabine bietet der Enduro Pro besonderen Komfort für den Anwender bei bester Arbeitsqualität.

**Verschiedene Walzen für optimale Rückverfestigung und zusätzliche Vielseitigkeit**

Für alle Kverneland Enduro Modelle ist eine breite Palette von Walzen verfügbar, die für die unterschiedlichsten Bodenbedingungen und Arbeitsanforderungen entwickelt wurden. Die Kombination mit einer Walze ermöglicht dabei unter anderem eine schnellere Strohrotte. Zudem schützt ein ebenes Saatbett vor widrigen Wettereinflüssen und hält die Feuchtigkeit im Boden, um perfekte Bedingungen für die nachfolgende Kultur zu schaffen.

**Technische Daten:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Enduro (Tiefeneinstellung über Abstandshalter)** | | | | | |
| Modell | Enduro  3000 | Enduro  3500 | Enduro  4000F | Enduro  4500F | Enduro  5000F |
| Arbeitsbreite (m) | 3.0 | 3.5 | 3.85 | 4.40 | 4.90 |
| Arbeitstiefe (cm) | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
| Zinken | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

**Technische Daten:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Enduro (Tiefeneinstellung hydraulisch aus der Kabine)** | | | | | |
| Modell | Enduro Pro  3000 | Enduro Pro  3500 | Enduro Pro 4000F | Enduro Pro 4500F | Enduro Pro 5000F |
| Arbeitsbreite (m) | 3.0 | 3.5 | 3.85 | 4.40 | 4.90 |
| Arbeitstiefe (cm) | 5 - 35 | 5 - 35 | 5 - 35 | 5 - 35 | 5 - 35 |
| Zinken | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

*547 Wörter, 3.621 Zeichen, 4.160 Zeichen mit Leerzeichen*


\*\*\*

**Kverneland ist eine Marke der Kverneland Group**

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf [www.kvernelandgroup.de](http://www.kvernelandgroup.de).

- - ENDE - -

**Hochauflösende Bilder:**

 [Download (Bild 1)](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Enduro-pro-001.png)

 [Download (Bild 2)](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Enduro-pro-002.JPG)

 [Download (Bild 3)](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Enduro-pro-003.JPG)

**Für nähere Informationen:**

Michael Kotthoff

Produktmanager Bodenbearbeitung

Kverneland Group Deutschland GmbH

Tel.: +492921 3699-504

Mobil: +49175 8264510

E-Mail: [Michael.Kotthoff@Kvernelandgroup.com](mailto:Michael.Kotthoff@Kvernelandgroup.com)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kverneland auf Social Media** | | | | | | **iM FARMING auf Social Media** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |