PRESSEMITTEILUNG

**Vicon EXTRA 787T (BX)**

Mähwerkskombination mit Stahlfingeraufbereiter und BX-Schwadverlegebändern

21.06.2022 Soest, Deutschland



*Die neue Vicon EXTRA 787T (BX) Mähwerkskombination mit schlagkräftigen 8,75 m Arbeitsbreite sowie der innovativen QuattroLink Mähwerks-Aufhängung*

**Vicon erweitert sein Portfolio an Mähwerks-Kombinationen um die Modelle EXTRA 787T und EXTRA 787T BX. Die Kombinationen verfügen über eine Arbeitsbreite von 8,75 m und die innovative QuattroLink Aufhängung. Das EXTRA 787T BX ist zusätzlich mit Schwadverlegebändern ausgestattet.**

**Hochleistungs-Mähwerk für pure Schlagkraft**

Die Mähwerkskombination EXTRA 787T (BX) basiert auf der Plattform der bekannten 700er-Baureihe und verfügt über bewährte Merkmale wie die QuattroLink Aufhängung, den SemiSwing Stahlfingeraufbereiter sowie die Einstellung der Aufbereiterplatte über zwei Drehpunkte. Ausgelegt für maximale Produktivität und eine hervorragende Bodenanpassung, bietet das EXTRA 787T (BX) eine einfache Bedienung in Kombination mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Die Kombination besteht aus zwei 3,18 m Mähwerken mit je acht gegenläufigen Mähscheiben. Der Leistungsbedarf liegt bei mindestens 180 PS. Serienmäßig werden die Hauptfunktionen des Vicon EXTRA 787T (BX) über die hydraulischen Steuergeräte des Traktors angesteuert. Optional ist eine elektrohydraulische Vorwahlschaltung verfügbar.

„Das EXTRA 787T (BX) stellt eine konsequente Erweiterung unserer Mähwerkskombinationen dar und wurde mit Fokus auf Lohnunternehmen und größere Betriebe konzipiert“, erklärt Christian Wilk, Produktmanager Futtererntetechnik. „Das EXTRA 787T (BX) wird höchsten Anforderungen gerecht und zeigt auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hervorragende Leistung und enorme Schlagkraft bei zeitgleich höchster Futterqualität. Das Aufhängungskonzept QuattroLink hat sich nach kurzer Zeit bereits zum neuen Markenzeichen der Vicon Scheibenmähwerke mit Aufbereiter entwickelt“, so Wilk weiter.

**Vicon QuattroLink – für eine perfekte Bodenanpassung**

Die QuattroLink Mähwerksaufhängung besteht aus vier sogenannten Querlenkern welche die Mäheinheit mit dem Auslegearm verbinden. Die Mäheinheit ist gezogen und an den Querlenkern aufgehängt, dadurch passt sie sich problemlos der Bodenkontur an und meistert so auch anspruchsvollstes Gelände. Die Mäheinheit ist dafür jeweils 300 mm nach unten und 400 mm nach oben beweglich. Insgesamt ist damit eine vertikale Anpassung um 700 mm möglich. Der seitliche Pendelweg beträgt insgesamt 30°.

**Non-Stop Anfahrsicherung**

Die Non-Stop-Anfahrsicherung schützt die Mäheinheit vor Beschädigungen durch eventuell vorhandene Hindernisse. Trifft der Mähbalken auf ein Hindernis, schwenken die Mäheinheiten nach oben und nach hinten aus und kommen nach dem Passieren des Hindernisses wieder in die Ausgangsposition zurück.

**SemiSwing Stahlfingeraufbereiter für eine perfekte Aufbereitungsqualität**

Das EXTRA 787T (BX) ist mit dem SemiSwing Stahlfingeraufbereiter ausgestattet, welcher einen gleichmäßigen Gutfluss und eine perfekte Aufbereitungsqualität gewährleistet. Die Aufbereiterplatte kann je nach gewünschter Aufbereitungsintensität parallel über zwei Drehpunkte verstellt werden.

# Schwadverlegebänder

Werkseitig kann die Mähwerkskombination mit den BX-Schwadverlegebändern ausgestattet werden. Auch im 1. Schnitt mit den entsprechenden Futtermassen legen die Bänder ein lockeres und gleichmäßiges Schwad ab. Die Bandgeschwindigkeit ist einstellbar und erreicht  
eine Geschwindigkeit von bis zu 8,5 m/s. Die Bänder können bei Bedarf einfach abgebaut werden. Dies spart Gewicht und steigert die Effizienz, wenn ohne Bänder gearbeitet werden soll.

**Technische Daten:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vicon EXTRA 787 T | Vicon EXTRA 787 T BX |
| Arbeitsbreite | 8,75 m | 8,75 m |
| Gewicht | 2975 kg | 3515 kg |
| Aufbereiter | SemiSwing Stahlfinger | SemiSwing Stahlfinger |
| Leistungsbedarf | 132 KW / 180 PS | 147 KW / 200 PS |
|  |  |  |

*Zeichenanzahl inkl. Leerzeichen: 3.613*

\*\*\*

**Vicon ist eine Marke der Kverneland Group**

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf [www.kvernelandgroup.de](http://www.kvernelandgroup.de).

- - ENDE - -

Download hochauflösendes Bildmaterial:



[Vicon EXTRA 787T BX mit 8.75m Arbeitsbreite](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/VI-EXTRA-787T-BX-004" \t "_blank)



[Vicon EXTRA 787T BX mit zwei 3.18m breiten Mähwerken](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/VI-EXTRA-787T-BX-0012" \t "_blank)



[IVicon EXTRA 787t BX mit Stahlfingeraufbereiter](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/VI-EXTRA-787T-BX-003" \t "_blank)

**Für nähere Informationen:**

Christian Wilk

Produktmanager Futtererntetechnik

Kverneland Group Deutschland GmbH

+49 171 2049817

[christian.wilk@kvernelandgroup.com](mailto:christian.wilk@kvernelandgroup.com)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visit our Web Site | Like us on Facebook | | Follow us on Twitter | | Watch us on YouTube | |
| [Vicon_logo](https://de.vicon.eu/) |  | [**Vicon Deutschland**](https://www.facebook.com/Vicon-Deutschland-288645198307280/) |  | [**@KvernelandGroup**](http://twitter.com/kvernelandgroup)[**@iM\_Farming**](http://twitter.com/im_farming) |  | [**kvernelandgrp**](http://www.youtube.com/kvernelandgrp) |