PRESSEMITTEILUNG

**Neue Rundballenpressen der Serie RV PLUS von Vicon**

**Leistungssteigerung für Rundballenpressen mit variabler Presskammer**

06.10.2020, Soest, Deutschland



*Vicon RV 5216 PLUS Rundballenpresse*

Die neuen Vicon RV PLUS Rundballenpressen kombinieren höchste Leistung mit einer marktführenden Ballendichte. Sie profitieren von umfangreichen Upgrades zur Steigerung der Leistung, Langlebigkeit und Reduzierung des Wartungsbedarfs. Mit der Einführung der überarbeiteten Baureihe RV PLUS hat Vicon auch die Gelegenheit genutzt, eine Reihe weiterer Detailverbesserungen vorzustellen.

Die neuen Rundballenpressen der Serie RV PLUS sind mit einer breiten Palette von Einzugssystemen erhältlich. Es stehen der PowerFeed Rotor sowie ein SuperCut Schneidrotor mit 14 und 25 Messern zur Auswahl. Die maximalen Ballengrößen betragen je nach Modell 1,65 m oder 2,00 m im Durchmesser.

Zu den leistungssteigernden Neuerungen gehört der neue Rollenniederhalter. Dieser erlaubt einen exzellenten Gutfluss bei höchster Aufnahmekapazität. Die entlagengedämpften Trägerarme führen den groß dimensionierten Rollenniederhalter in robusten und geschützt innen liegenden Kugellagern.

Die optimierte Pickup mit einer Aufnahmebreite von 2,20 m und vierfacher Lagerung verfügt über längere Pickup-Zinken sowie breitere Abstreifer für einen besseren Materialfluss. Der verstärkte Antrieb sorgt für mehr Einsatzsicherheit unter schwierigen Bedingungen. Die neuen Walzenlagerungen besitzen einen 45 % größeren Lagerdurchmesser, eine größere Schmierfettkapazität und eine verbesserte Abdichtung. Eine durchgehende Mittelachse sorgt außerdem für erhöhte Stabilität. Die 1 ¼ Zoll Antriebsketten sind mit Elite HBC Hochleistungsketten ausgestattet, die eine höhere Dauerfestigkeit und eine erhöhte Verschleißfestigkeit bieten.

Die schmierbaren Antriebswalzenlager liegen in robusten Lagerschalen aus Gusseisen. Zentrale Schmierbänke sorgen für eine schnelle Wartung. Der neue Schlauchgalgen und die optimierte Parkposition der Zapfwelle ermöglichen einen komfortablen An- und Abbau der Maschine.



Die hochwertige LED-Straßenbeleuchtung liegt außerhalb des Verschmutzungs- und Gefahrenbereichs oberhalb an der Heckklappe und bietet eine verbesserte Sichtbarkeit.

Anzahl der Zeichen einschließlich Leerzeichen: *2.208*

\*\*\*

**Vicon ist eine Marke der Kverneland Group**

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen.

Mehr Informationen über die Kverneland Group auf [www.kvernelandgroup.de](http://www.kvernelandgroup.de).

- - ENDE - -

Download hochauflösendes Bild (Bild 1):

<https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Vicon-RV5216Plus-002.jpg>

Download hochauflösendes Bild (Bild 2):

<https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Vicon-RV5216Plus-001.jpg>

**Für nähere Informationen:**

Christian Schmidt

Produktmanager

Kverneland Group Deutschland GmbH

Telefon: +49 (0)2921 3699-1915  
Mobil: +49 (0)170 7735980  
E-Mail: [Christian.Schmidt@kvernelandgroup.com](mailto:Christian.Schmidt@kvernelandgroup.com)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vicon auf Social Media** | | | | | | **iM FARMING auf Social Media** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |