PRESSEMITTEILUNG

**Kverneland Kurzscheibeneggen und Grubber**

Optimiert die Rückverfestigung des Bodens

21.06.2022 Soest, Deutschland




*Kverneland ergänzt die Auswahl an Walzen und Nachlaufstriegel*



**Das erweiterte Angebot an Walzen und Striegel für die Kverneland Kurzscheibeneggen und Grubber gewährleistet eine perfekte Rückverfestigung unter allen Bedingungen**

Die Rückverfestigung des Bodens ist ein entscheidender Teil des Anbauprozesses. Die Walze und das hintere Anbaugerät machen den Unterschied aus und ermöglichen die präziseste Anpassung an die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Bodentypen und -bedingungen. Darüber hinaus muss bei der Suche nach der richtigen Kombination auch die Hubkapazität des Traktors berücksichtigt werden.

**Actipress Single Walze**

"Bodenrückverfestigung und Einebnung, entweder nach der Ernte für eine optimale Keimung von Unkraut oder zur Verringerung der Bodenporosität und zur Begrenzung der Verdunstung bei trockenen Bedingungen als Vorbereitung für ein festes Saatbett und eine wetterfeste Oberfläche, sind nur einige der Hauptaufgaben der Walzen bei einer Maschine in der Bodenbearbeitung", erklärt Michael Kotthoff, Produktmanager. "Durch die kompaktere Bauweise und das geringere Gewicht kann die Actipress Single eine gute Alternative zur bekannten Actipress Twin Walze sein, vor allem für Dreipunkt-Anbaugeräte."



Um die Aufgaben der Saatbettbereitung und die Erhaltung der Bodenstruktur für eine witterungsbeständige Oberfläche und ein verringertes Risiko der Bodenerosion miteinander in Einklang zu bringen, ist oft ein stärker gewelltes Profil erforderlich. Daher wurde die Actipress Single-Walze entwickelt, um bei leichten bis mittleren Bodenverhältnissen ein geriffeltes Bodenprofil zu hinterlassen. Für den Einsatz unter klebrigeren Bedingungen können Abstreifer hinzugefügt werden, die auch als Hartmetallabstreifer für abrasivere Böden geeignet sind.

Die Actipress Single-Walze wird für die gesamte Palette der Kverneland Grubber und Kurzscheibeneggen erhältlich sein.

 *Actipress Single Walze und Nachlaufstriegel an einem Kverneland Enduro Pro T*

**Nachlaufstriegel für die Walze**

Um beste Ergebnisse zu erzielen, können alle Kverneland Walzen (Einzel- und Doppelwalzen) jetzt mit einem Nachlaufstriegel hinter der Walze ausgestattet werden. Mit einem Abstand von 170 mm und Fingern von Ø12 x 450 mm führt der Striegel eine Unkrautbekämpfung hinter der Walze durch, indem er die Wurzeln an der Oberfläche hält. Außerdem ermöglicht er eine gleichmäßige Verteilung von Stroh und Rückständen und eine perfekt eingeebnete Bodenoberfläche bei der Saatbettbereitung.

*Zeichenanzahl inkl. Leerzeichen: 2.593*

\*\*\*

**Kverneland ist eine Marke der Kverneland Group**

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf [www.kvernelandgroup.de](http://www.kvernelandgroup.de).

- - ENDE - -


Download hochauflösendes Bildmaterial:




[Kverneland Enduro Pro T im Einsatz](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Enduro-Pro-T-Field-0011)




[Kverneland Enduro Pro T Studio](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Enduro-Pro-T-singleharrow-Studio-0001)



[Kverneland Actipress Single, Bild 1](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Actipress_Single_Studio_1.png)



[Kverneland Actipress Single, Bild 2](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Actipress_Single_Studio_3.png)



[Kverneland Actipress Single, Bild 3](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Actipress_Single_Studio_4.png)

**Für nähere Informationen:**

Michael Kotthoff

Produktmanager Bodenbearbeitung

Kverneland Group Deutschland GmbH

+49 1758264510

[Michael.Kotthoff@kvernelandgroup.com](mailto:Michael.Kotthoff@kvernelandgroup.com)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kverneland on Social Media** | | | | | | **iM FARMING on Social Media** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |