PRESSEMITTEILUNG

## **Vicon stellt neues Zettwendermodell Fanex 1564C vor**

21.06.2022 Soest, Deutschland



*Der neue Fanex 1564C mit 15.60 m Arbeitsbreite von Vicon*

**Vicon baut mit dem Fanex 1564C mit 15,60 m Arbeitsbreite sein Wenderprogramm nach oben aus.**

**Vicon stellt mit dem neuen Fanex 1564C einen neuen Zettwender vor. Mit 15,60 m Arbeitsbreite bietet er ein Optimum an Produktivität, Präzision und Fahrerkomfort. Er ist mit einem neuen, innovativen Bodenanpassungssystem TerraFlow ausgestattet.**

Der neue Fanex 1564C bietet höchste Produktivität und Einsatzsicherheit in allen Einsatzbedingungen und Futterarten. Mit fast 16 m Arbeitsbreite und 14 Kreiseln ist er auf maximale Leistung und höchste Futterqualität ausgelegt. Alle Elemente des Fanex 1564C sind für den intensiven Dauereinsatz und geringe Wartungszeiten dimensioniert.

Mit seinen 14 Kreiseln mit kleinem Durchmesser ist dieser Zettwender für einen universellen Einsatz in allen Bedingungen ausgelegt. Die Bauart der Kreisel mit ihren kleinen Durchmessern sorgt für eine große Überlappung zwischen den Kreiseln, was eine effiziente Aufnahme und Bearbeitung des Ernteguts sowie eine sehr gleichmäßige Verteilung über die gesamte Arbeitsbreite ermöglicht.

**Perfekte Bodenanpassung**

Um eine hervorragende Futterqualität zu erzielen, ist eine exakte Bodenanpassung von größter Bedeutung. Besonders unter schwierigen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Die Lösung von Vicon hierfür heißt TerraFlow.

Das neue und innovative Bodenanpassungssystem TerraFlow, bei dem der Drehpunkt exakt in der Mitte der Transportachse liegt, ermöglicht den Zinken unabhängig von dem Transportfahrwerk den Bodenkonturen zu folgen. Dies ist die Grundlage für ein hochwertiges Grundfutter.

Der Fanex 1564C wird in der Serienausstattung mit einer Fahrwerksbereifung von 380/55-17” ausgestattet. Optional sind 500/50-17“ verfügbar.

### Einfache Bedienung und Wartung

Um die Standzeiten auf ein Minimum zu reduzieren, wurde der Fanex 1564C speziell für eine einfache Bedienung und Wartung konzipiert. Die Schmierpunkte sind auf ein Minimum beschränkt und der Antriebsstrang (außer der Zapfwelle), die Rotoren und die meisten Gelenke sind wartungsfrei.

Für den Betrieb des Fanex 1564C ist lediglich 1 x EW Steuergerät für das Heben und Senken des Wenders und 1 x DW für die Klappfunktion erforderlich. Der Fanex 1564 C lässt sich auf eine Transportbreite von weniger als 3 m zusammenklappen und fährt wie ein Anhänger auf der Straße hinter dem Traktor her.

Um die Einheit am Vorgewende auszuheben, muss lediglich das EW Steuergerät betätigt werden und die Zettwendereinheit wird hoch über das schon bearbeitete Futter ausgehoben.

Ein hydraulisch schwenkbares Schwadtuch fungiert als Grenzstreueinrichtung und verhindert, dass Futter am Feldrand außerhalb der Fläche abgelegt wird. Ein Sicherheitsventil sorgt dafür, dass das Schwadtuch während des Transportes nicht durch Fehlbedienung beschädigt werden kann.

Optional kann der Fanex 1564C mit einer großen Bereifung des Transportfahrwerks (500/45-17,5“), zentraler hydraulischen Kreiselhöheneinstellung, K80 Kugelkopfanhängung, und u.a. Winkelschutzblechen ausgestattet werden.

*Zeichenzahl inkl. Leerzeichen: 2.754*

\*\*\*

**Vicon ist eine Marke der Kverneland Group**

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf [www.kvernelandgroup.de](http://www.kvernelandgroup.de).

- - ENDE - -

Download hochauflösendes Bildmaterial:

  
[Vicon Fanex 1564 C](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/VI-Fanex-1564C-002)

  
[Vicon Fanex 1564C in Transportposition](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/VI-Fanex-1564C-001)

**Für nähere Informationen:**

Christian Wilk

Produktmanager Futtererntetechnik

Kverneland Group Deutschland GmbH

+49 171 2049817

[christian.wilk@kvernelandgroup.com](mailto:christian.wilk@kvernelandgroup.com)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vicon on Social Media** | | | | | | **iM FARMING on Social Media** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |