PRESSEMITTEILUNG

**Tractor Implement Management (TIM) für Vicon Rundballenpressen**

Volle Kompatibilität mit allen TIM-zertifizierten Traktoren

21.06.2022 Soest, Deutschland



*Vicon RV 5216 Plus Rundballenpresse mit variabler Presskammer*

**Mit der „Plus“ Baureihe bei den variablen Rundballenpressen und der FixBale 500 hat Vicon in den letzten Monaten viele Details bei den variablen Pressen verbessert und eine komplett neu entwickelte Festkammerpresse auf den Markt gebracht. Der nächste konsequente Schritt ist nun für diese Modelle TIM einzuführen. TIM bedeutet an langen Arbeitstagen eine enorme Erleichterung für den Fahrer – er kommt abends entspannt nach Hause.**

Die Vicon RV PLUS Rundballenpressen kombinieren höchste Leistung mit einer marktführenden Ballendichte. Sie profitieren von umfangreichen Upgrades zur Steigerung der Leistung, Langlebigkeit und Reduzierung des Wartungsbedarfs. Mit der Einführung der überarbeiteten Baureihe RV PLUS hat Vicon auch die Gelegenheit genutzt, eine Reihe weiterer Detailverbesserungen vorzustellen.

Die neuen Rundballenpressen der Serie RV PLUS sind mit einer breiten Palette von Einzugssystemen erhältlich. Es stehen der PowerFeed Rotor sowie ein SuperCut Schneidrotor mit 14 und 25 Messern zur Auswahl. Die maximalen Ballengrößen betragen je nach Modell 1,65 m oder 2,00 m im Durchmesser.

**Anbaugerät steuert Traktor**

Das TIM-System (Tractor Implement Management) ermöglicht erstmals eine beidseitige

Kommunikation zwischen Traktor und Anbaugerät. So entsteht eine perfekte Harmonie in

Kombination mit einer optimalen Arbeitsweise. Gleichzeitig hilft TIM dabei, menschliche Fehler

zu vermeiden. Durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben wie dem Pressvorgang

ist TIM in der Lage, den Fahrkomfort merklich zu erhöhen. Die Presse liefert dem Traktor dabei

Echtzeitinformationen über den Ballenzustand – so muss der Fahrer diesen nicht mehr

überprüfen, um den Pressvorgang abzuschließen. Sobald ein exakter Ballendurchmesser

erreicht ist, erfolgen die Bindung, das Drosseln der Motordrehzahl, das Öffnen der Heckklappe

sowie der Auswurf des Ballens automatisiert. Dabei behält die Presse immer das gleiche

Verdichtungsniveau bei und kann so stets höchste Arbeitsqualität erzielen. Nach dem

Entladevorgang schließt die Klappe wieder und die Motordrehzahl erhöht sich – auch dieser

Vorgang läuft automatisch.



*Vicon FixBale 500*

Die Vicon FixBale 500 presst Ballen mit 1,25 m Durchmesser bei 1,23 m Breite. Die neue Ballenkammer mit 18 verstärkten und extra robusten Presswalzen ist für extreme Einsatzbedingungen komplett neu entwickelt worden. Die neue innovative hydraulische Dichtesteuerung wurde speziell auf die hohe Durchsatzleistung und hohe Pressdichten abgestimmt.

*Zeichen mit Leerzeichen: 2.691*

\*\*\*

**Vicon ist eine Marke der Kverneland Group**

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf [www.kvernelandgroup.de](http://www.kvernelandgroup.de).

- - ENDE - -

**Videos auf YouTube:**



<https://youtu.be/ER0B7f2v_1M>



<https://youtu.be/JcrZwDI4Rvc>

**Download hochauflösendes Bildmaterial:**



[Vicon RV 5216 Plus](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Vicon-RV5216-Plus-002)



[Vicon FixBale 500](https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Vicon-FixBale-500-060)

**Für nähere Informationen:**

Christian Wilk

Produktmanager Futtererntetechnik

Kverneland Group Deutschland GmbH

[christian.wilk@kvernelandgroup.com](mailto:christian.wilk@kvernelandgroup.com)

+49 171 20 49 817

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visit our Web Site | Like us on Facebook | | Follow us on Twitter | | Watch us on YouTube | |
| [Vicon_logo](http://www.vicon.eu/) |  | [**KvernelandGroup**](http://www.facebook.com/KvernelandGroup)  [**iMFarming**](http://www.facebook.com/iMFarming) |  | [**@KvernelandGroup**](http://twitter.com/kvernelandgroup)  [**@iM\_Farming**](http://twitter.com/im_farming) |  | [**kvernelandgrp**](http://www.youtube.com/kvernelandgrp) |