
**Kverneland Kampagne Herbst 2022 | Social Media Paket**



Nutzen Sie unser neues Social Media Paket um die Reichweite auf Ihren Facebook und Instagram-Kanälen zur erhöhen. Verlinken Sie auch gerne unsere Kanäle:

**Facebook**

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100047363600494>

**Instagram**

<https://www.instagram.com/kverneland_de/>

**Post 1**

*Video: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe\_final.mp4*



Intelligente Kverneland Ackerbausysteme: Von der Bodenbearbeitung bis zur Düngetechnik – wir beraten Sie gerne!

🔍 Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/3IuguK3>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZBgFWB75bgLPSBSvwn9wtmdTeNKi-GdIFTUB2ysAusgS5sx9BaGetgGVfHLFyiMfXR1lPD4nytBsPI3BxInqxfjdyMwfXxpLLpRoGdoEJTJoOsQgwbiyXacuUpyK2otB2ym2qvvFaNaB36wpS9yAR&__tn__=*NK-R) [#landtechnik](https://www.facebook.com/hashtag/landtechnik?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZBgFWB75bgLPSBSvwn9wtmdTeNKi-GdIFTUB2ysAusgS5sx9BaGetgGVfHLFyiMfXR1lPD4nytBsPI3BxInqxfjdyMwfXxpLLpRoGdoEJTJoOsQgwbiyXacuUpyK2otB2ym2qvvFaNaB36wpS9yAR&__tn__=*NK-R) [#bodenbearbeitung](https://www.facebook.com/hashtag/bodenbearbeitung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZBgFWB75bgLPSBSvwn9wtmdTeNKi-GdIFTUB2ysAusgS5sx9BaGetgGVfHLFyiMfXR1lPD4nytBsPI3BxInqxfjdyMwfXxpLLpRoGdoEJTJoOsQgwbiyXacuUpyK2otB2ym2qvvFaNaB36wpS9yAR&__tn__=*NK-R)

**Post 2**

*Bild1: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final2*

*Bild2: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final3*

*Bild3: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final4*





Die Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes ist ein zentrales Thema in der heutigen Gesellschaft. Daher gewinnt die mechanische Unkrautregulierung immer weiter an Bedeutung.

Kverneland erweitert mit der Reihenhacke Onyx, dem automatischen Verschieberahmen Lynx und der Rollhacke Helios sein Produktprogramm um die mechanische Hacktechnik.

Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/3yc8UkB>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZBgFWB75bgLPSBSvwn9wtmdTeNKi-GdIFTUB2ysAusgS5sx9BaGetgGVfHLFyiMfXR1lPD4nytBsPI3BxInqxfjdyMwfXxpLLpRoGdoEJTJoOsQgwbiyXacuUpyK2otB2ym2qvvFaNaB36wpS9yAR&__tn__=*NK-R) #hacken #hacktechnik #landwirt #landwirtschaft #unkraut #mechanisch #landleben #agro #agrar

**Post 3**

*Bild: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final5*

**

Der neue Enduro (Pro) T:

* Aufgesattelter Grubber mit 4,0, 4,5 oder 5,0 m Arbeitsbreite
* Triflex Zinken mit 700 kg Auslösekraft für härteste Bedingungen oder Zinken mit Abschersicherung
* Serienmäßig hydraulische Tiefeneinstellung
* Sauberes Einebnen über Nivellierzinken oder -scheiben
* Breites Programm an Nachlaufwalzen
* 40 km/h Transportgeschwindigkeit



🔍 Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/3QGhQXb>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUY1RGtHPmWJnQBXkA7mXVW4fdKDS0dUfFA4CwAZyk5WCGcCrN_HwmUh07WVe4XHmWhwT2DleiXoRsMySUMY4vIdaSLaAmeQmdJBhbrhoMDcJsX5QG9tiWAC6i-Q6fR2K3YH4Zml1hYyyqhcosSMYBS&__tn__=*NK-R) [#bodenbearbeitung](https://www.facebook.com/hashtag/bodenbearbeitung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUY1RGtHPmWJnQBXkA7mXVW4fdKDS0dUfFA4CwAZyk5WCGcCrN_HwmUh07WVe4XHmWhwT2DleiXoRsMySUMY4vIdaSLaAmeQmdJBhbrhoMDcJsX5QG9tiWAC6i-Q6fR2K3YH4Zml1hYyyqhcosSMYBS&__tn__=*NK-R) [#landtechnik](https://www.facebook.com/hashtag/landtechnik?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUY1RGtHPmWJnQBXkA7mXVW4fdKDS0dUfFA4CwAZyk5WCGcCrN_HwmUh07WVe4XHmWhwT2DleiXoRsMySUMY4vIdaSLaAmeQmdJBhbrhoMDcJsX5QG9tiWAC6i-Q6fR2K3YH4Zml1hYyyqhcosSMYBS&__tn__=*NK-R) #enduro #grubber #arbeitsbreite #zinken #landwirtschaft #ackerbau #agrar #stoppeln

**Post 4**

*Bild1: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final6*

*Bild2: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final7*

**** 

ENDURO-Hohlzinkentechnologie für optimale Ergebnisse:

Eine Rahmenfreiheit von 870 mm sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten bei großen Mengen von Ernterückständen. Der Vorteil eines Hohlzinken im Vergleich zu einem Zinken aus Vollmaterial, liegt darin, dass dieser auch seitlich ausweichen kann. So kann der Zinken Hindernissen noch besser entgehen.

Der Zinken arbeitet mit zwei unterschiedlichen Arbeitswinkeln – der eine ist für den optimalen Einzug und das Lösen des Bodens, der andere ist für eine hervorragende Vermischung des Bodens.

🔍 Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/3tQwMJ8>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVbbtOOV2lU2BP-RzuGhGZiBugubz9cyxwoWQLsItYBwRY1tpS1zeW11Itvl0v8yLE6Dj2OfyH044c6Vcx86WwFAJXS9PMcpyo1q0f8gZ_wkZNbE7M7-G7ny00jUsYoTt8bACdaV1HJRMdCNVbTxOxc&__tn__=*NK-R) [#landwirtschaft](https://www.facebook.com/hashtag/landwirtschaft?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV30msFyhEzV1L_41eZYt2PNAlk1Vr6H0Hj5oDh6Hh5NCIEa_FvWmKdl5AhC4BAyIM44p-xt9HTWa2Hgrun30gFovZ8U_3_oA3qwQyQ7SMibicfBvDuVywn5x83QFeWYM6WR-1E1pwTJjBDrjjLc5i8&__tn__=*NK-R) #enduro #hohlzinken #scherbolzen #ackern #ackerbau #landtechnik #boden #hohlzinken #grubber

**Post 5**

*Bild: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final8*



Öko-Grubber

Die perfekte Kombination aus Grubber und Striegel. Durch den Striegel werden Wurzelunkräuter an die Oberfläche gezogen und vertrocknen – für eine effiziente Reduzierung des Herbizideinsatzes.

Verfügbar für Enduro Pro und Turbo.

🔍 Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/37K6Mq1>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVbbtOOV2lU2BP-RzuGhGZiBugubz9cyxwoWQLsItYBwRY1tpS1zeW11Itvl0v8yLE6Dj2OfyH044c6Vcx86WwFAJXS9PMcpyo1q0f8gZ_wkZNbE7M7-G7ny00jUsYoTt8bACdaV1HJRMdCNVbTxOxc&__tn__=*NK-R) [#landwirtschaft](https://www.facebook.com/hashtag/landwirtschaft?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV30msFyhEzV1L_41eZYt2PNAlk1Vr6H0Hj5oDh6Hh5NCIEa_FvWmKdl5AhC4BAyIM44p-xt9HTWa2Hgrun30gFovZ8U_3_oA3qwQyQ7SMibicfBvDuVywn5x83QFeWYM6WR-1E1pwTJjBDrjjLc5i8&__tn__=*NK-R) #grubber #landwirt #ackerbau #agrarwissenschaften #turbo #enduro #striegel #ökogrubber #herbizid

**Post 6**

*Bild: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final9*

****

Kennst du schon die Vorteile vom Turbo?

• 3,0 bis 8,0 m Arbeitsbreite

• Allrounder für Stoppelsturz und Saatbettbereitung

• Rahmenhöhe 725 mm

• Reflexzinken mit 200 kg Auslösekraft oder Triflexzinken mit 400 kg Auslösekraft

• Als i-Tiller ist der Turbo mit einer 100%igen ISOBUS-Steuerung verfügbar – einstellbar aus der Schlepperkabine

🔍 Hier gibt es mehr Infos: <http://bit.ly/424rBV0>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVbbtOOV2lU2BP-RzuGhGZiBugubz9cyxwoWQLsItYBwRY1tpS1zeW11Itvl0v8yLE6Dj2OfyH044c6Vcx86WwFAJXS9PMcpyo1q0f8gZ_wkZNbE7M7-G7ny00jUsYoTt8bACdaV1HJRMdCNVbTxOxc&__tn__=*NK-R) #turbo #ackern #landwirt #landwirtschaft #landleben #agro #traktor #landtechnik #agrartechnik

**Post 7:**

*Bild1: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final10*

*Bild2: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final11*

*Bild3: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final12*

****

****

****

Was bieten die Kverneland 2300 S / 3300 S Pflüge?

* Aero-Profil Grindeln – für den optimalen Zufluss
* Intelligentes Blattfedersystem - Anpassung an die Bodenverhältnisse
* Transportsystem für höchste Sicherheit im Straßenverkehr
* Zentrale Einstellung der Vorwerkzeuge
* Einfache Änderung der Arbeitsbreite

Mehr zu den Pflügen: <http://bit.ly/3zlBss0>

#kverneland #pflug #ackern #ackerbau #agrar #landwirt #landwirtschaft #landleben #agrartechnik #landtechnik #traktor

**Post 8**

*Bild: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final13*

****

Highspeed Säreihe SX

* Jetzt am neuen 6,0 m Rahmen Optima F verfügbar!
* Bis zu 50 % effizienter als eine Standard Vakuum Säreihe
* Sowohl für den gezogenen Rahmen Optima TFprofi als auch für die Optima V mit variabler Reihenweite

🔍 Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/3bVJW1p>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-fRg4OrJ7VDPDzDsQCFTeSk9sYmnoby1Mtpi2zwIc4hDlzFmySvrP_tIm50XS7w9zKalaa1ks6va8i7RU9Y4NgjjZ8LwyRxKkkwmub-PHmXTBh_ln4LWN7eQpCYIrw4oZlr2XxcDCjqRx_XkhYf5M&__tn__=*NK-R) #daslässtsichsäen #ackerbau #sämaschine #säreihe #optima #rahmen #landwirt #landwirtschaft #landtechnik #ackern #agrar #agrarwirtschaft

**Post 9**

*Bild: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final14*

****

PUDAMA-Einzelkornsämaschine

Die innovative PUDAMA-Einzelkornsämaschine, welche in den letzten Jahren in Kooperation mit der TH Köln entwickelt wurde, ermöglicht die Einsparung von mindestens 25 % der Startdüngergabe durch eine Punktapplikation direkt am Saatkorn.

Serienstart zur Aussaat 2024.

🔍 Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/3w7fGrj>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-fRg4OrJ7VDPDzDsQCFTeSk9sYmnoby1Mtpi2zwIc4hDlzFmySvrP_tIm50XS7w9zKalaa1ks6va8i7RU9Y4NgjjZ8LwyRxKkkwmub-PHmXTBh_ln4LWN7eQpCYIrw4oZlr2XxcDCjqRx_XkhYf5M&__tn__=*NK-R) [#landwirtschaft](https://www.facebook.com/hashtag/landwirtschaft?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5dbwjfj7kVeXoJ84z8RHhoRBSi1EZ-piQ9TW7wlz99NlnLWGOksyFY6nTDhT85x6aoYhs4LoO5JxVCEFjQquRa4CXM6odzhMp1kCInQNLKdKUjYneKhFP6JJLLrV_HYCAXEPlxa8Et5QnjcU5TXX-&__tn__=*NK-R) [#landwirtschaftistleidenschaft](https://www.facebook.com/hashtag/landwirtschaftistleidenschaft?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5dbwjfj7kVeXoJ84z8RHhoRBSi1EZ-piQ9TW7wlz99NlnLWGOksyFY6nTDhT85x6aoYhs4LoO5JxVCEFjQquRa4CXM6odzhMp1kCInQNLKdKUjYneKhFP6JJLLrV_HYCAXEPlxa8Et5QnjcU5TXX-&__tn__=*NK-R) [#landtechnik](https://www.facebook.com/hashtag/landtechnik?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5dbwjfj7kVeXoJ84z8RHhoRBSi1EZ-piQ9TW7wlz99NlnLWGOksyFY6nTDhT85x6aoYhs4LoO5JxVCEFjQquRa4CXM6odzhMp1kCInQNLKdKUjYneKhFP6JJLLrV_HYCAXEPlxa8Et5QnjcU5TXX-&__tn__=*NK-R) #pudama #ackerbau #dünger #punktapplikation #saatkorn #säen #ackern #ackerbau

**Post 10**

*Bild: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final15*

****

Die u-drill ist eine gezogene Universalsämaschine mit 6,00 m Arbeitsbreite, die die Saatbettbereitung, Einebnung, Rückverfestigung, das Säen und das Andrücken der Saat in einem Arbeitsgang vereint. Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung lag vor allem auf der perfekten Saatgutablage bei hohen Geschwindigkeiten (10 - 18 km/h).

🔍 Hier gibt es mehr Infos: <http://bit.ly/406HhW9>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-fRg4OrJ7VDPDzDsQCFTeSk9sYmnoby1Mtpi2zwIc4hDlzFmySvrP_tIm50XS7w9zKalaa1ks6va8i7RU9Y4NgjjZ8LwyRxKkkwmub-PHmXTBh_ln4LWN7eQpCYIrw4oZlr2XxcDCjqRx_XkhYf5M&__tn__=*NK-R) #udrill #säen #saattank #dosierung #saat #dünger #ackerbau #agrarwirtschaft #ackern #landwirt #landwirtschaft #daslässtsichsäen

**Post 11**

*Bild: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final16*

****

MD-Disc - Jetzt in Serienproduktion und voll verfügbar!

* MD-Disc Scheibeneinheit als neue Ausstattungsvariante für die u-drill-Baureihe
* Für eine streifenweise, reduzierte Bodenbearbeitung und ein optimales Saatbett
* Alternative zur Kurzscheibenegge
* Flexibel einsetzbar – sowohl bei konservierenden als auch konventionellen Bodenbearbeitungsverfahren

🔍 Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/3A1gkHH>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-fRg4OrJ7VDPDzDsQCFTeSk9sYmnoby1Mtpi2zwIc4hDlzFmySvrP_tIm50XS7w9zKalaa1ks6va8i7RU9Y4NgjjZ8LwyRxKkkwmub-PHmXTBh_ln4LWN7eQpCYIrw4oZlr2XxcDCjqRx_XkhYf5M&__tn__=*NK-R) #udrill #säen #saattank #dosierung #saat #dünger #ackerbau #agrarwirtschaft #ackern #landwirt #landwirtschaft #daslässtsichsäen #mdscheiben

**Post 12**

*Bild: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final17*

****

Kverneland f-drill – die neue Fronttankgeneration kombinierbar mit verschiedensten Anbaugeräten. Als Düngertank oder Saatgutbehälter ist die f-drill ein echter Allrounder.

Die Vorteile im Überblick:

• Maximale Flexibilität

• Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten

• ISOBUS-Steuerung und elektrischer Dosierantrieb

• GPS-fähig

• Kombination mit Kreiseleggen und angebauten Scharschienen

• Höchste Förderleistung mit einem oder als DUO mit zwei Förderleitungen


🔍 Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/3zS97cU>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-fRg4OrJ7VDPDzDsQCFTeSk9sYmnoby1Mtpi2zwIc4hDlzFmySvrP_tIm50XS7w9zKalaa1ks6va8i7RU9Y4NgjjZ8LwyRxKkkwmub-PHmXTBh_ln4LWN7eQpCYIrw4oZlr2XxcDCjqRx_XkhYf5M&__tn__=*NK-R) #fdrill #säen #saattank #dosierung #saat #dünger #ackerbau #agrarwirtschaft #ackern #landwirt #landwirtschaft #daslässtsichsäen

**Post 13**

*Bild1: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final18*

*Bild2: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final19*

**** ****

Volle Flexibilität mit dem Multitank Managementsystem

Bei der Kombination aus Anbauspritze iXter B und Fronttank iXtra können in den Tanks unterschiedliche Mischungen angesetzt werden. Während des Spritzens ist auf Knopfdruck ein Wechseln zwischen den Tanks möglich. So können Teilflächen individuell behandelt werden.


🔍 Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/3QHw3Cy>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-fRg4OrJ7VDPDzDsQCFTeSk9sYmnoby1Mtpi2zwIc4hDlzFmySvrP_tIm50XS7w9zKalaa1ks6va8i7RU9Y4NgjjZ8LwyRxKkkwmub-PHmXTBh_ln4LWN7eQpCYIrw4oZlr2XxcDCjqRx_XkhYf5M&__tn__=*NK-R) #pflanzenschutz #multitank #ixtra #ixterb #anbauspritze #ackerbau #landtechnik #landwirtschaft #fronttank

**Post 14**

*Bild1: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final20*

*Bild2: 2023-01-19\_KV\_Kampagne-Frühjahr-SoMe-Paket\_final21*

**** ****

Stabile Streubilder auch in Hanglagen

Die Neigung von Düngerstreuern in Hanglagen beeinträchtigt die Verteilgenauigkeit des Düngers. Die Ursache liegt in verschiedenen Konstruktionen der Dosiersysteme. Der Aufgabepunkt, an dem der Dünger nach Verlassen der Dosierschiebers auf den Streuteller trifft, variiert; die Beschleunigung des Düngers verändert sich. Beim Kverneland Centre Flow System verändert sich der Aufgabepunkt in Hanglagen nicht. Das Ergebnis sind stabile Streubilder.

🔍 Hier gibt es mehr Infos: <https://bit.ly/3SSPEBL>

[#kverneland](https://www.facebook.com/hashtag/kverneland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-fRg4OrJ7VDPDzDsQCFTeSk9sYmnoby1Mtpi2zwIc4hDlzFmySvrP_tIm50XS7w9zKalaa1ks6va8i7RU9Y4NgjjZ8LwyRxKkkwmub-PHmXTBh_ln4LWN7eQpCYIrw4oZlr2XxcDCjqRx_XkhYf5M&__tn__=*NK-R) #dünger #düngerstreuen #ackerbau #hang #streubilder #streuen #dosierung #dünger #centreflowsystem #streubilder #neigung